**BOTE(博特）夜视望远镜**

（ BNB603使用说明）



用户手册

祝贺您购买这高质量夜视设备。使用这个设备来查看您的环境，在低光条件下，甚至在完全黑暗的内置红外光。你甚至可以用该设备拍摄照片和视频，这些照片和视频可以存储在micro SD卡上。这个装置还可以在白天用来拍照和录像。使用提供的A/V电缆在电视上查看您的图像或下载图像到您的计算机使用提供的USB电缆。还包括一个颈带和方便的储物袋。

配件

夜视设备

USB电缆

A / V电缆

颈圈

存储袋

用户手册

在视图




图1

部分概述(图1)

1.红外线过滤帽 9.快速按钮

2.目标焦点 10.zoon-button

3.USB端口 11。红外照明器

4.A / V接口 12.眼部

5.Micro-SD卡插槽 13电池外壳

6.模式按钮 14。三脚架适配器

7.开/关按钮 15。电池外壳

8. ir-button

电池安装

打开电池隔间，安装4XAA电池，确保每个电池都遵循电池隔间内的极性标记。

关闭电池盖。

插入/删除SD卡

将micro SD卡插入micro SD卡端口，并推动直到它锁定在适当的位置。

若要移除已安装的microsd卡，请将microsd卡向内推以释放。

存储容量:推荐4GB到32GB

注:设备将显示“ 如果microsd卡在没有安装。

使用说明的

**开机:静止按开机键4秒左右启动夜视设备。**

**拍照:按【模式键】，选择拍照模式。**的图标

将出现在屏幕的右上角。按[SNAP]键拍照。

**录像:按【模式键】，选择录像模式。**的图标 将出现在屏幕的右上角。按【扣键】开始录像，再按【扣键】停止录像。

**注意:在光照条件下，请用附带的红外滤光帽盖住物镜，在光照条件下使用设备时，请摘下红外滤光帽。**

**观看存储的视频和照片:按【模式键】，选择回放模式。**然后，您可以使用Zoom/Eye按钮切换已保存的照片/视频。

**删除已存储的视频和照片:回放模式下，按[IR]键。**您将获得从microsd卡中删除正在查看的图像的选项。使用[SNAP]/[ZOOM]按钮选择[Yes]或[No]，按[IR]删除图像。

关闭夜视装置

按开机键约3秒关闭夜视装置。

聚焦图像


瞄准你想要查看的物体，转动位于物镜下方的对焦环，直到屏幕上的图像清晰清晰。

关键功能

|  |  |
| --- | --- |
| 【模式】 | 视频/照片/回放  在【弹】【设置】模式:上 |
| 【急】 | 在录像模式:按下录像键。要停止录像，再按一下这个按钮。  拍照模式:按拍照。  在回放模式:播放和停止视频  在【播放】【设置】模式:OK |
| 【缩放】 | 在视频模式:按缩小。  在拍照模式:按缩小。  在播放模式:按下进入【播放】模式。再次按【放大】进入【设置】模式。再次按【放大】，退出。 |
| 【红外】 | 在视频/拍照模式:按开启红外光。每点击一次，红外亮度就会增加。  回放模式:按下选择视频和图片。  在【弹】【设置】模式:下 |


液晶显示信息。

**屏幕显示为视频模式**




|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 使用电池时，将IR亮度从1调到3，  当插入USB电源时，将IR亮度调至1 - 5。 |
| 2 | 变焦 |
| 3. | 电池供电 |
| 4 | 记录马克 |
| 5 | 显示您处于记录模式的图标 |
| 6 | 记录时间 |

**屏幕显示在拍照模式**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 使用电池时，将IR亮度从1调到3，  当插入USB电源时，将IR亮度调至1 - 5。 |
| 2 | 变焦 |
| 3. | Battery权力 |
| 4 | 显示您处于拍照模式的图标 |

**【播放】模式下的屏幕显示**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **删除** | **M1-D-1** |
| **锁定/解锁** | **M1-L-CE** |
| **Thubnail** | **M1-T-CE** |

**【设置】模式时屏幕显示**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 格式 | 选择格式化micro SD卡  M2-F-CE |
| 语言 | M2-L-1 |
| Sys.Reset | M2-S-CE |
| 光的频率 | M2-LF-50HZ |
| 日期输入 | M2-D-1 |
| 省电 | 节电模式:选定一段时间不工作时，NV可自动关机。  M3-A |
| 版本 | M3-V-1 |

使用缩放功能

使用缩放功能

该设备具有缩放功能，可以在拍摄视频或照片时使用。

按【变焦】按钮选择2倍数码变焦。

在完全黑暗中使用IR光

当使用内置的IR(红外线)光时，该设备可以在完全黑暗的情况下使用。

按[IR]按钮激活红外光。取下红外镜头盖，按[IR]键，在5级亮度之间进行选择。

在电视上观看视频和照片

用A/V电缆连接夜视设备的AV输出端口。

将A/V电缆的另一端连接到电视视频输入端。

在回放模式下，按ZOOM/IR按钮来选择你将在电视上显示的文件。

注:当夜视设备与电视连接时，设备内部的屏幕将无法工作。

将存储的视频和照片传送到电脑上

使用USB线，你可以把夜视设备连接到电脑上。

你可以在“我的电脑\可移动磁盘”下找到储存在电脑上的照片/视频文件。

一旦可移动磁盘被选中，您可以查看，删除，移动，或复制任何视频或照片。

**博特（连云港）仪器有限公司**

**地址：中国。江苏。连云港**

**电话：400-828-9920**

**网址：Http:www.chinabote.com.cn**