**BOTE（博特）3D贴墙贴地一体机中文使用说明**

1. 特点功能

BOTE（博特）3D贴墙贴地一体机，本款激光水平仪，可分别或同时发出自动安平的可见激光水平线、垂直线。为室内施工放样和校准提供给了精确的水平、垂直基准、操作方便，用途广泛。可以贴地砖，又可贴墙。

1. 技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数 | LD蓝 绿光12线 | LD蓝 绿光16线 |
| 激光二极管 | 520/505nm | 520/505nm |
| 精度 | ±1mm/7m | ±1mm/7m |
| 工作温度 | -20℃--+40℃ | -20℃--+40℃ |
| 工作距离 | 25m | 25m |
| 自动调平角度 | ±3° | ±3° |
| 电源（锂电池） | 大容量锂电池 | 大容量锂电池 |
| 工作时间 | 8-12H | 8-12H |

1. 使用方法

①打开仪器底部的ON/OFF开关键，启动仪器。

②仪器顶部面板上V是开关垂直面的激光线 按一次开一面激光，在按一次开另外一面激光。

③仪器顶部面板上H是开关水平面的激光线 按一次开一面激光，在按一次开关闭激光。

④仪器顶部面板的打斜线键，主要用途于开启机器时按住此斜线键3秒，可以开启打斜线。

1. 使用注意事项

①眼睛不要直视激光窗口处。

②仪器属于精密仪器，不可以私自拆开仪器。

③仪器的充电注意使用专用配置的充电器，不可以带电工作，充电时间在安全场所充电。

④锂电池使用尽可能电池电量用完在充，从而延长电池的使用寿命，另仪器长时间不用记得每隔2-3个月充放电一次。

⑤切记仪器在工作中一个地方移动到另外一个地方一定要记得关闭仪器的开关在移动。

博特（连云港）仪器有限公司

电话：400-828-9920

网址：[www.chinabote.com.cn](http://www.chinabote.com.cn)

地址：中国。江苏。连云港