HJS-30A型砼实验用强制式搅拌机的使用与维护保养

HJS-30A型砼强制式搅拌机的使用

1. 将搅拌机放置平稳，接上电源，接地可靠。

2. 将电源开关拔至“开”状态，此时电源接通，指示灯亮。

HJS-30A型砼实验用强制式搅拌机的使用与维护保养

3. 加料搅拌。若需定时操作，可在时间继电器上将搅拌时间设定，同时按下“搅拌”按钮，搅拌开始。当搅拌机工作到设定时间后自动停止转动。

4. 搅拌结束后，打开搅拌盖，逆时针转动手轮，倒出物料。

5. 清洗搅拌筒（注意切断电源）。清洗后，转动手轮，搅拌筒就位，盖紧搅拌盖并切断电源，整个工作过程结束。

HJS-30A型砼实验用强制式搅拌机的使用与维护保养

HJS-30A型砼强制式搅拌机维护与保养

1. 新机使用前应至少空运转磨合4小时。

2. 减速箱内加40#机械油。新机使用一个月后换油，以后每隔半年换油一次。随动桨轴承座内及齿轮轴轴承加锂基润滑脂，半年更换一次。

3. 各桨与搅拌筒底间会因使用后叶片磨损而增大。当间隙超过4mm时，应及时调整。具体方法可通过调节桨上两螺钉来实现。

4. 每次工作结束后都须将搅拌筒清洗干净。

HJS-30A型砼实验用强制式搅拌机的使用与维护保养

注意事项

1.搅拌机使用前必须放置平稳、可靠。

2.每次搅拌前，须检查搅拌盖是否盖紧，即检查撑柄扁钢是否扣紧。

3.加料搅拌应在搅拌筒转动时进行。加料时注意手和其它物料不要进入加料口内。

4.电气接地应可靠。严禁水进入电气箱与电机内。工作结束须切断电源