DJCK-2裂缝测宽仪注意事项及故障排除

DJCK-2型混凝土裂缝测宽仪注意事项

1. 使用前应先进行校验，校验正常后，再使用；

2. 校验时，误差超过0.02mm时，请将仪器送回厂家校验维修。

3. 摄像镜头：可用橡皮囊吹或用软毛刷进行清洁；

DJCK-2裂缝测宽仪注意事项及故障排除

4. 用后应及时充电，长期不用每月应充电一次。

5. 连接测量探头的插头为自锁式插头，插连线时将信号线插头的红点与探头的红点对齐后插入即可，拔下时用手捏住插头根部的螺纹处直接拔出。切勿左右旋转或用力拉线，以免造成探头内部线路损坏。

DJCK-2型混凝土裂缝测宽仪故障排除

DJCK-2裂缝测宽仪注意事项及故障排除

1. 按下电源，屏幕无显示：

 ①检查连线是否连接好；

 ②电池是否充足电。

2. 观测裂缝时，边缘图像模糊，检查被测裂缝表面是否高低不平，调整测量探头使之垂直于裂缝。

3. 校验时，刻度线边界模糊：

 检查校验板是否为正面朝上。