混凝土钻孔取芯机的保养及注意事项

1、定期检查混凝土钻孔取芯机的各部件连接处，如有松动应及时调整。

2、钻头装入时，应在两螺纹处加入锂基润滑脂。

3、钻孔结束后，将钻机各部分擦洗干净，并在立柱及齿条上加润滑油。

4、当混凝土钻孔取芯机使用每隔半年换减速箱内的锂基润滑脂。

混凝土钻孔取芯机的保养及注意事项

混凝土取芯机的注意事项

1、当混凝土取芯机在钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3～5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度，必要时可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。

2、在整个钻进过程中必须保持充分水冷却。

3、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，(手感烫手)，应降低加载力，并更换新钻头。

4、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。

5、为保证安全正常工作，使用前先阅读使用说明书，熟悉钻机的结构和使用方法。

6、钻机行走到需要工作的位置后，将行走轮向后摆动180度，并操纵手柄使行走轮与方向轮离开地面，调整四只调节螺栓，使底座稳妥地置于工作位置上，此时底座平面离地。

7、把钻机立柱与升降丝杆擦干净，调整好主轴位置。

8、将水泵接上水源，并向加水桶加水，以保证给水泵能正常给水工作。

9、安装上钻头。

10、按汽油发动机使用说明书要求，检查调整发动机各个部位，处于正常状态，可以启动发动机。混凝土钻孔取芯机的保养及注意事项