可程式恒温恒湿机使用注意事项

1.为避免恒温恒湿试验机发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。

2.为了防止触电或产生误动作和故障，在恒温恒湿机安装和接线结束之前，请不要接通电源。

3.本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。

4.仪器工作中请尽量不要打开恒温恒湿机门，高温时打开可能会对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。 若一定要打开，请做好一定的防护工作，

5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。

可程式恒温恒湿机使用注意事项

6. 恒温恒湿机机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。

7.开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。

8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。

9. 恒温恒湿机接线必须正确，一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。

10.定期检查恒温恒湿机端子螺丝和固定架，请不要在松动的情况下使用。

11.仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。

12.仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑安全性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。

13.请使用干布擦拭仪表，不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。

14.仪表内部零件有一定的寿命期限，为持续安全地使用本仪表，请定期进行保养和维护恒温恒湿机。报废本产品时，请依工业垃圾处理。

15.恒温恒湿机在开机之前要查看电源是否稳定。可程式恒温恒湿机使用注意事项