SJ-15砂浆搅拌机操作使用及保养

SJ-15砂浆搅拌机操作与使用

首先将齿轮箱体放下，按动程控器开关，作空运转，检查转向是否与所述方向一致。停车后检查刮板与搅拌筒壁及搅拌筒底间隙是否正确，调整好后将搅拌叶螺母拧紧把按比例准备的料投入筒内，开机搅拌，接着把适量的水徐徐倒入筒内，倒入料搅拌均匀后，停机扳动翻箱机构，将筒体倾倒一个角度，将料取出待用，每次搅拌出料后搅拌筒的复位一定要检查筒底与底座的位置是否正确，否则不要开机。

SJ-15砂浆搅拌机操作使用及保养

1、本纪应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。

2、使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。（长期不使用者可在同内及叶片表面上防锈油）

3、经常注意使用后紧固件是否松动，及时拧紧。

4、投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。

5、减速箱使用一段时间后，要检查其润滑油位的高低，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机械油

6、如遇修理倾倒时，必须先将油盘内的积油放尽，平时一季度换油一次。SJ-15砂浆搅拌机操作使用及保养