混凝土单卧轴搅拌机试验步骤

1、混凝土单卧轴搅拌机启动前首先检查旋转部分与物料是否有刮碰现象，如果有刮碰现象应及时调整。

2、清理料筒内的杂物

3、启动前应将筒体限位，方能启动。

4、搅拌轴旋转方向按筒体端面标记所示。

5、装入的混凝土物料必须清楚金属或其他杂物。

混凝土单卧轴搅拌机试验步骤

6、根据搅拌时间调整搅拌器的定时，只有必须断电情况下调整。

7、按动混凝土单卧轴搅拌机启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。

8、达到调定时间后自动停车。

9、卸料时应先停机，打定销，搬动手柄使物料筒旋转到一定位置，再使缩进销定位旋转主轴，使拌 合料排出筒外。

10、拌合料排净后使筒体复位，将搅拌筒用锁定销定位。

11、清洗物料筒可将水倒入料筒使主轴旋转进行冲洗，也可用干砂清洗

混凝土单卧轴搅拌机试验步骤