钢筋扫描仪日常保养

1. 定期对钢筋扫描仪进行校准，并存档调校记录，指定专人负责仪器校准;

2. 每月按指定项目对钢筋扫描仪进行维护,记录每次检查维护的项目是否正常;

3. 对于在使用过程中发现问题的，测试人员应即时通知钢筋扫描仪维护人员,并上报上级主管，告知仪表故障现象和产生相应问题的原因;

4. 按规定定期将钢筋扫描仪送到标准计量部门进行校准;

5. 每月为钢筋扫描仪做一次清理工作，由于仪器的原厂家规定没有原厂家的同意不得擅自拆开仪器。因此，清洗的对象主要为仪器的外壳和表面，建议采用酒精擦洗，注意不要将酒精流入仪器内部。清洗完后，用干净的干布吸干附在仪器表面的液体。保持仪器的清洁和干燥; 钢筋扫描仪日常保养

6. 仪器放置的位置需满足以下条件：周边不存在腐蚀性的气体;周边不存在直射的光线;清洁的环境;仪器放置的位置平整;

7. 仪器用完以后，用布套将其罩住，以防细小灰尘进入仪器、仪表内部;

8. 每次使用完仪器后，应拔掉钢筋扫描仪电源接头;

9. 仪器不能随意拆卸和调整可调元件;

10. 运输或测试过程中，应防震和防水。钢筋扫描仪日常保养