SS-I型土壤收缩仪使用与保养

1.在环刀内涂抹凡士林。将土样从环刀中推出，并立即称重，置试样于多孔板上，放入仪器，安好称重，记下初读数，在20读°C恒温进行收缩试验，（可配有万分之一的1千克天平）；

2.然后依据土工试验规程（SDS.01-79）操作至量表读数基本不变为止，再将土样在100--105°C温度下烘至恒重，并称土重；

3.用量表从横竖两个垂直四个位置各测量一次，然后计算；

4.使用完毕后，应将仪器擦拭干净，涂以薄层油脂以防生锈。

SS-I型土壤收缩仪使用与保养

SS-I型土壤收缩仪注意事项：

1、实验室工作人员在进行分析、试验时必须按规定穿戴工作服及劳保用品；

2、实验室内的自来水、通风设备、消防器材、急救用品配备齐全，数量足够，完好可靠；SS-I型土壤收缩仪使用与保养

3、禁止在实验室内进食，不得将药品放在饮食起居上，也不得用实验器具盛放食品。