平板载荷测试仪注意事项及技术指标

1、压力表应保持清洁，百分表不要随意扯拉或冲击，测杆部分不能粘上灰尘和油污，百分表，压力表不用时，要盖上塑料护盖，置于室内干燥处，以利防裂。防潮

2、油泵的液压油应定期补充，用10号机油，加油孔的位置在缸体的尾部，储油量为1升。

平板载荷测试仪注意事项及技术指标

适用于粗、细土和土填压实后的路基，基层等的地基系数的测试，也可用于计算均匀地基土的变形模量。

平板载荷测试仪注意事项及技术指标

主要技术指标

1、荷载板直径: 300mm

2、千斤顶加载能力范围: 0～30T

3、千斤项行程: 120mm

4、测桥跨度: 3000mm

5、手动油泵额定压力: 70Mpa

6、压力测试范围: 0～40Mpa

7、位移测试范围: 0～10mm