数显推拉力计的维护保养

1、关于数显推拉力计的保洁

要经常保持推拉力计清洁，防止水、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内，以免影响推拉力计的正常工作。

2、关于清洗数显推拉力计机壳

机壳表面沾有污垢或灰尘时，请用拧干的湿布擦拭既可，勿用液体或喷雾清洁器，以免腐蚀机壳表面和流入机内腐蚀机械器件。

3、关于数显推拉力计防震

请将本机放置于稳定的地方，防止碰撞、划伤或跌落而导致损坏。

4、关于数显推拉力计使用测试环境

数显推拉力计的维护保养

请在规定的环境温度(10℃～40℃)及相对湿度80%以下中使用，周围应无影响测试结果的振动或其它干扰源。否则可能造成测试结果达不到要求的精度等级或仪器故障。

5、关于数显推拉力计储存

包装成箱的推拉力计，应放在通风、干燥、无腐蚀气体的地方储存，堆放高度不要超过十层，仓库温度(-20～+50)℃，相对湿度不大于90%。

6、关于运输

包装成箱的推拉力计，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

7、关于意外故障

当发生下列情况时，请将维修工作委托给被指定的维修中心：

1、有液体侵入本机;

2、仪器遭受雨淋或水浇时;

3、按照说明书操作而不能正常工作或测试精度不准时;

4、仪器被摔落或机身损坏时; 数显推拉力计的维护保养