**BOTE(博特）BW望远镜中文使用说明**

**双筒MINI: BW826/BW1026**

****

**第一步：调节眼罩**

**旋升眼罩：不戴眼镜观测的用户将眼罩旋起来，戴眼镜观测的用户将眼罩旋下去。**

**第二步：调焦**

**先闭上右眼，慢慢转动中间的调焦轮对焦调节左目镜清晰度即可！接着闭上左眼，通过右目镜的橡胶圈旋转右目镜直到镜内视野清晰。（注意调焦时一定要慢调）**

**第三步：调节瞳距**

**说望远镜看到的总是两个圆，中间有黑影成像无法重合，那就是因为瞳距没有调节好。操作方法：先把望远镜两个目镜并拢为最小，在慢慢向左右两侧慢慢扳动两个镜筒之间的间距，调节到与你的眼睛瞳距一致，这样看出去图像就可以重合了。**