**数码显微镜Area PIII-FX**

**推荐4种组合方案**

* **中倍率观测方案（印刷线路板等）**

发挥最大的性价比，追求操作简单

300万像素CMOS相机（包含手动测量软件）

中倍率变焦物镜（40-240倍）

标准支架（含XY载物平台）

环形LED照明

推荐电脑

* **高倍率观测方案（金属、树脂等）**

高倍率的观测，更增大了用途范围，自动对焦/3D合成软件（另外购买）

300万像素CMOS相机（包含手动测量软件）

高倍率多功能镜筒（包含光导装置）


高倍率物镜（270-2700倍）

直视支架（含XY载物平台）

卤素光源

推荐电脑

* **高精细中倍率观测方案（纸、织物等）**

操作简单，采用高画质相机，追求更精密

1200万像素CCD相机（包含手动测量软件）

中倍率变焦物镜（30-180倍）

直视支架（含XY载物平台）

环形LED照明

推荐电脑

* **高精细高倍率观测方案（薄膜、微小部品等）**

高倍率观测高精细画质的最高等级方案，自动对焦/3D合成软件（另外购买）

1200万像素CCD相机（包含手动测量软件）

高倍率多功能镜筒（包含光导装置）

高倍率物镜（200-2000倍）

直视支架（含XY载物平台）

卤素光源

推荐电脑