风速计的注意事项

1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。

2.禁止将探头置于可燃性气体中。否则，可能导致火灾甚至\*\*\*\*。

3.不要拆卸或改装风速计。否则，可能导致电击或火灾。

4.请依据使用说明书的要求正确使用风速计。使用不当，可能导致触电、火灾和传感器的损坏。风速计的注意事项

5.在使用中，如遇风速计散发出异常气味、声音或冒烟，或有液体流入风速计内部，请立即关机取出电池。否则，将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。

6.不要将探头和风速计本体暴露在雨中。否则，可能有电击、火灾和伤及人身的危险。

7.不要触摸探头内部传感器部位。

8.长期不使用时，请取出内部的电池。否则，将电池可能漏液，导致风速计损坏。

9.不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则，将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。

10.不要用挥发性液体来擦拭风速计。否则，可能导致风速仪壳体变形变色。风速计表面有污渍时，可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。

11.不要摔落或重压风速计。否则，将导致风速计的故障或损坏。

12.不要在带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则，将影响测量结果或导致风速计内部电路的损坏。风速计的注意事项